A B C D E F G H I L M N O P R S T U V W

## L

lineStatus - Variable in class com.ftdi.j2xx.D2xxManager.FtDeviceInfoListNode
  Indicate lineStatus variable to representation UART line status Device can get line status via `FT_Device.getLineStatus()` method.
LoadD2XX - Variable in class com.ftdi.j2xx.FT_EEPROM_232H
  Driver Option - Load D2XX
LoadVCP - Variable in class com.ftdi.j2xx.FT_EEPROM_232H
  Driver Option - Load Virtual Com Port
LoadVCP - Variable in class com.ftdi.j2xx.FT_EEPROM_232R
  Driver Option - Load Virtual Com Port
LoadVCP - Variable in class com.ftdi.j2xx.FT_EEPROM_245R
  Driver Option - Load Virtual Com Port
location - Variable in class com.ftdi.j2xx.D2xxManager.FtDeviceInfoListNode
  location number for FT device, if available.

A B C D E F G H I L M N O P R S T U V W

About FTDI | FTDI Licence Terms